ITIS "Magistri Cumacini" Via Colombo – Lazzago – 22100 Como ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PROGRAMMA DI ELETTRONICA svolto nella classe 5ª ELN 1
Insegnanti: MarcoRoncoroni- Silvana Antonacci
N° e titolo UF	argomenti e attività svolte
1-GENERATORI DI FORME D’ONDA	Multivibratori astabili e monostabili con timer NE555.Astabile con regolazione continua del duty cycle. Principio di funzionamento degli oscillatori sinusoidali, condizione di Barkhausen.Luogo delle radici Oscillatori sinusoidali per bassa frequenzacon reazione RC: a ponte di Wien, a rete di sfasamento. Stabilità in frequenza. Oscillatori al quarzo.
2- VALVOLE	Principio di funzionamento del diodo,triodo e pentodo. Confronto in termini di prestazioni con i dispositivi a semiconduttore
3 – FILTRI ATTIVI	Funzioni di trasferimento a poli complessi coniugati. Filtri passa basso, passa alto, passa banda, escludi banda attivi e passivi. Tecniche di approssimazione ( di Butterworth, di Chebyschev, e di Bessel). Filtri a reazione positiva semplice di Sallen-Key. Filtri a reazione negativa multipla.
4 – AMPLIFICATORI DI POTENZA	Caratteristiche principali degli amplificatori di potenza: rendimento, figura di merito. Classidi funzionamento: A, B, AB, C. Stadi finali ad audiofrequenza a BJT e stadio pilota con effetto bootstrap. Amplificatori di potenza integrati
5 – ALIMENTATORI LINEARI E SWITCHING	Principio di funzionamento del trasformatore, circuito equivalente, perdite. Autotrasformatore . Filtro capacitivo , ripple . Schema a blocchi di un alimentatore lineare.Limitazione di corrente,limitazione foldback. Integrato LM723. Progetto del dissipatore . Configurazione step-down, step-up e step up/down. Principio di funzionamento , forme d’onda ed equazioni caratteristiche. Considerazioni realative al diodo, induttanza e condensatore di uscita.Confronto con i lineari. Layout negli switching
6 – MACCHINE ELETTRICHE	Struttura meccanica, principio di funzionamento, tecniche di pilotaggio, formule caratteristiche, vantaggi e svantaggi delle seguenti macchine: Dinamo, Motori in corrente continua, motori stepper e motori brushless
7- FIBRE OTTICHE	Legge di Snell, velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche. Indice di rifrazione Fibre ottiche: caratteristiche generali, apertura numerica . Fibre stepindex e gradedindex. Fibre monomodo e multiomodo. Dispersione modale e cromatica. Banda passante, finestre ottiche , perdite intrinseche ed estriseche, fotoiodo PIN ed APD.

8 –PRINCIPI GENERALI DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE	Caratteristiche delle onde elettromagnetiche, frequenza,lunghezza d’onda, velocità di propsgaszione, impedenza caratteristica, vettore di Poynting, polarizzazione.Indice di rifrazione. Riflessione, rifrazione ( legge di Snell). Propagazione dei segnali nella ionosfera, frequenza critica.
LABORATORIO	Applicazioni dell’ NE555: astabile, monostabile, astabile con regolazione continua del duty cycle Formatore di sinusoidi Oscillatore a ponte di Wien Filtro attivo del 2° e 4° ordine a reazione negativa multipla. Progetto alimentatore lineare con LM723

Gli insegnanti:

Como, 30 maggio 2020

Firme dei rappresentanti degli studenti